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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на  вихревой расходомер  digital YEWFLO


	1. Информация о заказчике:

	Предприятие:
	[bookmark: ТекстовоеПоле4]     
	Установка:
	[bookmark: ТекстовоеПоле5]     

	Фамилия/должность:
	[bookmark: ТекстовоеПоле6]     

	Телефон:
	[bookmark: ТекстовоеПоле3]     
	Факс:
	[bookmark: ТекстовоеПоле7]     
	E-mail:
	[bookmark: ТекстовоеПоле47]     

	Наименование позиции:
	[bookmark: ТекстовоеПоле2]     
	Кол-во:
	  
	

	2. Условия процесса:

	Рабочая среда:
	 |_| Газ
	 |_| Жидкость
	 |_| Пар насыщенный 
	|_| Пар перегретый 

	Наименование среды (состав, особенности):
	[bookmark: ТекстовоеПоле11]     

	[bookmark: ТекстовоеПоле1]     

	

	Условия  процесса
	Мин
	Раб.
	Макс
	Единицы

	Измеряемый расход:
	[bookmark: ТекстовоеПоле16]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле17]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле18]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле22]     

	Температура измеряемой среды:
	[bookmark: ТекстовоеПоле19]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле20]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле21]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле23]°С

	Давление измеряемой среды:
	[bookmark: ТекстовоеПоле27]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле26]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле25]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле24]     

	Плотность измеряемой среды при рабочих условиях:
	[bookmark: ТекстовоеПоле28]     
	кг/м3

	Плотность среды при нормальных условиях 0°С, 1 атм.:
	[bookmark: ТекстовоеПоле45]     
	кг/нм3

	(только для газа, если расход задан в приведенных единицах)

	Вязкость среды при рабочих условиях:
	[bookmark: ТекстовоеПоле42]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле46]     
	

	Давление насыщенного пара при  максимальной температуре (для жидкости):
	[bookmark: ТекстовоеПоле44]     

	Ду трубопровода
	    
	мм
	Допустимая потеря давления:
	[bookmark: ТекстовоеПоле31]     

	3. Тип расходомера:
	|_| Обычный
	|_| Cо встроенным датчиком температуры (PT1000)

	4. Протокол  выходного сигнала: 
	|_| HART
	|_| BRAIN

	
	|_| FFieldBus
	|_| На усмотрение поставщика  

	5. Соединение с процессом:
	[bookmark: Флажок2]|_| Фланцевое 
	[bookmark: Флажок3]|_| Бесфланцевое (сэндвич)

	Стандарт:
	[bookmark: Флажок5]|_|  EN (DIN)
	|_|  ASME (ANSI)
	Вид уплотнения:
	[bookmark: ТекстовоеПоле32]     

	Ответные фланцы /материал:
	|_|  Требуются 
	/     
	|_|  Не требуются

	6. Конструкция расходомера:
	[bookmark: Флажок6]|_| Интегральная
	[bookmark: Флажок7]|_| Раздельная,  указать 

	расстояние между преобразователем и  детектором  (макс. 30 м):
	  
	м

	Встроенный LCD индикатор/сумматор:
	[bookmark: Флажок8]|_| Требуется
	[bookmark: Флажок9]|_| Не требуется

	Исполнение:
	[bookmark: Флажок18]|_| Обычное, IP67
	[bookmark: Флажок19]|_| Взрывобезопасное , ЕЕх d
	|_| Искробезопасное, ЕЕх i

	7. Дополнительные требования (если имеются):

	[bookmark: ТекстовоеПоле38]     

	[bookmark: ТекстовоеПоле39]     



Заполненный опросный лист просим направить по адресу:
ООО «Иокогава Электрик СНГ»
г.Москва, Грохольский пер., д.13, стр.2
Факс :  +7 (495)  933-85-49, 737-78-69
e-mail : info@ru.yokogawa.com
Многоканальный тел : +7 (495)  933-85-90
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